**Шкаф напольный телекоммуникационный АМЕ**

***Паспорт изделия***

**1. Общие сведения об изделии**

 1.1 Напольный шкаф АМЕ предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19 - дюймовом стандарте.

 1.2 Шкаф представляет собой изделие, симметричное в профильной плоскости. Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из цельносварных блоков: потолка и пола, соединенных между собой рамами, съемными боковыми панелями и дверьми.

 1.3 Основные размеры шкафов соответствуют ГОСТ 28601.2 (19-дюймовому стандарту МЭК 297-2).

 1.4 Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1OС до +40OС и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25OС.

 1.5 Базовая степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP20, возможно увеличение степени защиты до уровня IP32.

 1.6  Поставщик: ООО «АМЕ ТЕЛЕКОМ»

 Адрес: Россия, 140055, Московская область, г. Котельники, ш. Дзержинское, д.5/4

 Электронный адрес: info@ame-telecom.ru

**2. Основные технические характеристики**

 2.1. Габаритные размеры изделия:

Высот: от 12U до 47U

Ширина: от 600мм до 800 мм

Глубина: от 600мм до 1200 мм

 2.2 Шкаф окрашен порошковой краской RAL 9005

 2.3 Допустимая распределенная статическая нагрузка – до 1000 кг.

 2.4 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

**3. Комплектность**

 3.1. В комплект поставки входит:

 - Упаковка комплекта дверей на 1шкаф - 1шт.

 - Упаковка комплекта боковин на 1шкаф - 1шт.

 - Упаковка комплекта рам на 1шкаф – 1шт

 - Упаковка комплекта потолка, пола и внутреннихдеталей на 1шкаф – 1шт

**4. Условия эксплуатации и техническое обслуживание**

 4.1. Температура окружающего воздуха +10…+30°С.

 4.2. Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящую пыль, без агрессивных паров и газов.

 4.3. Относительная влажность воздуха (при температуре + 25 С) не более 70%.

 4.4. Недопустимо попадание кислот, щелочей, растворителей.

**5. Транспортирование и хранение**

 5.1 Упакованное изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

 5.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей указанных на упаковке.

 5.3 Изделие в упакованном виде должно храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40OС и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25OС.

**6. Гарантийные обязательства**

 6.1. Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

 6.2. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

 -истечения гарантийного срока изделия

 -нарушения условий эксплуатации

 -нанесения ущерба изделию в случае обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение и т.д.)

 6.3. Гарантийный срок эксплуатации – 1год.

**7. Свидетельство приёмке и упаковывании**

 Шкаф АМЕ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

 М.П. « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г